# **Algemene beschrijving**

Diepspoel hang wc gemaakt uit sanitair porselein met zichtbare sifon en bevestiging.

De technologie van de hang wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof spoelwaterverdeler die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

De kunststof spoelverdeler wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand van 9cm

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig

Vooraan is de hang wc afgerond rechthoeking en gaat lateraal over in een brede boord. De dorsale stukken, waar de vijsgaten zich bevinden, zijn vlak en vormen een licht afgeronde hoek met brede boord.

De dorsale vlakken lopen naar binnen toe tov de bovenzijde van de hang wc

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein (sanitair porselein) met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Klasse 1 spoelvolume 4.5 of 6L volgens norm EN997

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Wandcloset weerstaat aan een statische druk van 400kg gedurende 1 uur.

Rimfree zonder spoelboord

Diepte: 53cm

Breedte: 35cm

Hoogte: 34cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Bij plaatsing op 420mm zithoogte (zonder zitting) bevindt de sifon zich 80mm van de vloer

# **Afbeelding**

