# **Algemene beschrijving**

Diepspoel hang wc voor kinderen gemaakt uit sanitair porselein met verdoken sifon en bevestiging.

De technologie van de hang wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof spoelwaterverdeler die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

De kunststof spoelverdeler wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand van 9cm

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig.

De hang wc heeft een uitgesproken bolvormig design zonder inkeping of scherpe randen. Aan de achterkant is een opstaande rand van 6.5cm

De binnenzijde is volledig geglazuurd zonder inkepingen, teneinde het onderhoud te vergemakkelijken.

De hang wc is voorzien van een extra glazuurlaag.

De bijkomende, unieke en onderhoudsvriendelijke glazuurlaag wordt tijdens het productieproces aan 1200°C gebakken en sluit zo de microporiën af.

Max oneffenheden 0.01 micron.

Hierdoor wordt er een gladder oppervlak gevormd waardoor er minder bacteriën en vuildeeltjes op het oppervlak blijven kleven

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein (sanitair porselein) met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Klasse 1 spoelvolume 6-5-4L volgens norm EN997 CL1A

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Binnenzijde spoelrand geëmailleerd

Diepte: 53.5cm

Breedte: 33cm

Hoogte: 34cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Bij plaatsing op en zithoogte van 35cm (zonder zitting) bevindt de sifon zich 7cm van de vloer. Volledig verdoken EFF3 bevestiging via beneden

# **Afbeelding**

