# **Algemene beschrijving**

Diepspoel staand baby/kleuter toilet gemaakt uit sanitair porselein met onzichtbare sifon en bevestiging.

De technologie van de wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof spoelwaterverdeler die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

De kunststof spoelverdeler wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand van 9cm

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig.

Watertoevoer dient voorzien te worden dmv een inbouwelement aangepast aan specificaties van het toilet

Het design van de wc is bolvormig vooraan en versmalt niet naar achter toe. De bovenzijde van de wc verhoogt naar achter toe. Er zijn geen gaten voorzien voor een toiletzitting

De voet van het toilet loopt licht naar binnen toe.

De binnenzijde is volledig geglazuurd zonder inkepingen, teneinde het onderhoud te vergemakkelijken.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein (sanitair porselein) met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Klasse 1 spoelvolume 5-4L volgens norm EN997 CL1A

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Binnenzijde spoelrand geëmailleerd

Diepte: 44cm

Breedte: 27.5cm

Hoogte: 30cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeelding**

