# **Algemene beschrijving**

Diepspoel staand baby/kleuter toilet gemaakt uit sanitair porselein met onzichtbare sifon en bevestiging.

De technologie van de wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof spoelwaterverdeler die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

De kunststof spoelverdeler wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand van 9cm

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig.

Watertoevoer dient voorzien te worden dmv een inbouwelement aangepast aan specificaties van het toilet

Het design van de wc is bolvormig vooraan en versmalt niet naar achter toe.

Achteraan is een opstaande rand van 6.5cm

Er zijn gaten voorzien voor een toiletzitting

De voet van het toilet loopt licht naar binnen toe.

De hang wc is voorzien van een extra glazuurlaag.

De bijkomende, unieke en onderhoudsvriendelijke glazuurlaag wordt tijdens het productieproces aan 1200°C gebakken en sluit zo de microporiën af.

Max oneffenheden 0.01 micron.

Hierdoor wordt er een gladder oppervlak gevormd waardoor er minder bacteriën en vuildeeltjes op het oppervlak blijven kleven

De binnenzijde is volledig geglazuurd zonder inkepingen, teneinde het onderhoud te vergemakkelijken.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein (sanitair porselein) met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Klasse 1 spoelvolume 4-5L volgens norm EN997 CL1A

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Binnenzijde spoelrand geëmailleerd

Diepte: 53cm

Breedte: 33,5cm

Hoogte: 36.5cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeelding**

