# **Algemene beschrijving**

* montage-element voor urinoir
* voor montage tegen een muur, door gebruik te maken van een muurbevestigingsset en af te werken met platen (gipsplaten, …)
* voor montage in lichte wanden (vóorzetwanden of scheidingswanden)
* de voorgemonteerde inbouwdoos voor urinoirsturing bevindt zicht boven het urinoir en is geschikt voor het inbouwen van een manuele of van een automatische urinoirspoeling
* het montage-element is geschikt voor het aansluiten van urinoirs met een toevoer, via steekverbinding, en afvoer langs achteren

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* het montage-element voor urinoir is uit een blauw poedergelakt stalen C-profiel van   
  4 x 4 cm met een wanddikte van 2 mm
* de voetsteunen en voetsteunplaatjes zijn verzinkt
* de toevoermanchet (ø32 mm) is van PE
* de urinoirsifon (uitgang ø50 mm) is van PP
* de lippendichting van de sifon is van EPDM
* de afvoerbocht (uitgang ø50 mm) is van PE
* de lippendichting (ø50 mm x ø57 mm) van de afvoerbocht is van EPDM

# **Eigenschappen**

* het rechthoekige kader van het montage-element is volledig gesloten en gelast
* afzonderlijk, traploos in hoogte instelbare voetsteunen
* een veermechanisme, voorgemonteerd in de voetsteunen, bezorgt ze een "anti-afglijmechanisme" en vergemakkelijkt zo de hoogteregeling tijdens de montage
* een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* de rechthoekige voetsteunplaatjes zijn draaibaar, ze passen in metalen U-profielen van 5 en 7,5 cm (lichte wanden)
* de rechthoekige voetsteunplaatjes passen in het profiel van dezelfde fabrikant (systeemwanden)
* de kader van het montage-element heeft boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
* draaibare afvoerbocht van PE (uitgang ø50 mm) en afvoerbeugel met akoestische voering in hoogte instelbaar
* afvoerbocht traploos in diepte te monteren
* de afvoerbocht heeft een ingang van ø63 mm waarin een EPDM dichting komt met een binnendiameter van ø50 mm
* de aansluiting aan de watertoevoer R ½" (watertoevoerleiding)
* mogelijkheid om aan te sluiten aan de watertoevoer zonder gereedschap, met een verbindingsstuk met dichting in plaats van hennep
* de spoelleiding, een flexibele aansluitslang, is in hoogte instelbaar
* de spoelleiding heeft een steekverbinding ø32 mm voor aansluiting met het urinoir
* de bevestigingsgaten M8 (ophanging urinoir) met een tussenafstand van 7,5 cm tot 33 cm zijn in hoogte instelbaar en voorzien in het montage-element

# **Afmetingen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 50 |  |  |  | cm |
| hoogte: | 112 - 130 |  |  |  | cm |
| dikte | 7 | , | 5 |  | cm (zonder muurbevestigingsset) |

# **Toebehoren**

* de muurbevestigingsset voor de bevestiging van het element tegen de muur, uitgerust met 2 metalen muurankers met langs voren traploos, in de diepte instelbare, stelschroeven (M10) voor het instellen van de vóórwanddiepte tussen 13,5 en 20 cm (zonder afwerkingsplaten)
* de metalen muurankers van de bevestigingsset zijn 360° draaibaar

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

legende:

B = 50 cm (breedte)

H = 112 - 130 cm (hoogte)

T = 7,5 cm (dikte)