# **Algemene beschrijving**

* rechthoekige scheidingswand
* waarbij de bovenkant schuin oploopt naar de muur toe
* waarbij de onderkant schuin afhelt naar de muur toe
* met afgeronde hoeken

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* de scheidingswand is van gehard en gesatineerd veiligheidsglas
* de houder is van corrosiebestendig metaal

# **Eigenschappen**

* metalen houder
* met 2 bevestigingspunten
* geborsteld en geëloxeerd
* verdoken bevestigingspunten: de bevestigingsbouten worden aan het oog onttrokken door een afdekplaat, die door krachtige magneten wordt gevat

# **Afmetingen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 43 | , | 2 |  | cm |
| hoogte: | 75 | , | 4 |  | cm |

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# **Kleuren**

Er is keuze tussen volgende uitvoeringen:

|  |  |
| --- | --- |
| **Houder** | **Scheidingswand (glas)** |
| Geborsteld en geëloxeerd | Wit |
| Antraciet |
| Umbra |