# **Description générale**

Vasque a encastrér en porcelaine sanitaire avec trou de robinetterie et trop-plein intégré.

Le lavabo a une forme ovale prononcée avec un léger bord surélevé à l’arrière qui reste visible après l’installation

Le lavabo peut être installé complètement affleurant

L’intérieur est complètement arrondi. Les coins arrondis facilitent l’entretien. Le trop-plein est centralisé et est incorporé dans la porcelaine

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine.

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristique**

# **Matériaux**

Porcelaine sanitaire, avec une absorption d’eau de max. 0,5%.

# **Caractéristique**

Émaillé

Charge mécanique de 150kg pendant 1 heure

EN14688

Profondeur: 47.5 cm

Largeur: 56 cm

Hauteur: 19 cm

Couleur: Wit

# **Placement**

Via encombrement dans le dessus long de la tablette.

La découpe est réalisée à l’aide du gabarit fourni

# **Illustration**

