# **Description générale**

Cuvette suspendu à fond creux pour enfants, fabriquée en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau max. de 0,5%, et est conforme aux normes CE, EN 997.

L’appareil résiste à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Le siphon est dissimulé et les fixations sont invisibles.

La technologie innovante du wc suspendu sans rebord de rinçage garantit une facilité d’entretien et une hygiene parfaite. Grâce à un diffuseur synthétique, l’eau est guidée de manière optimale dans la cuvette et permet d’obtenir un excellent résultat de rinçage.

Le diffuseur d’eau synthétique est dissimulé à l’arrière de la cuvette derrière un bord de protection en porcelaine de 9 cm.

La cuvette suspendu à une forme spérique. La surface n’a aucune empreinte pour cacher le fixation et est complètement lisse.

A l’arrière Il y a une rebord augmenté de 6.5cm qui cache les fixation et le diffuseur d’eau

La cuvette est pourvu d’une seconde couche d’émail

Cette couche d’émail supplémentaire, unique et facile à entretenir est cuite, durant le processus de production, à une température de 1200°C et garantit une surface extrèmement lisse (RA < ou égal à 0,01 µm) car elle obture les micropores. Ce qui réduit au minimum l’adhésion des particules de poussières et des bactéries.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine.

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

# **Caractéristiques**

Classe 1 volume de rinçage 6-5-4L selon EN997 CL1A

’intérieur du siphon est émaillé

Résistance à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Rimfree sans rebord de rinçage

Profondeur: 53cm

Largeur: 33,5cm

Hauteur: 34,5cm

Couleur: Blanc

# **Placement**

Lorsque le wc suspend est placé à une hauteur d’assise de 35cm (sans l’abattant) l’espace libre entre le siphon et le sol est de 7cm.

# **Ilustration**

