# **Description générale**

La cuvette suspendue à fond creux est fabriquée en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau max. de 0,5%, et est conforme aux normes CE, EN 997.

L’appareil résiste à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

La technologie innovante du wc suspendu sans rebord de rinçage garantit une facilité d’entretien et une hygiène parfaite. Grâce à un diffuseur synthétique, l’eau est guidée de manière optimale dans la cuvette et permet d’obtenir un excellent résultat de rinçage.

Le diffuseur d’eau synthétique est dissimulé à l’arrière de la cuvette derrière un bord de protection en porcelaine de 9 cm.

Suite à l’application de cette technologie, un bord de rinçage n’est pas nécessaire.

La forme du wc est carré avec des coins arrondis et est complètement fermée jusqu’au mur. L’avant du wc est légèrement incliné vers le l’arrière.

Set comprenant un siege de wc avec système de fermeture softclose et quick-release, fabriqué en matière Duroplast antibactérien et qui est équipé de 4 tampons dont ceux de l’avant soutiennent la charge et ceux de l’arrière sont légèrement surélevés par rapport à la cuvette, ce qui procure une marge de sécurité en cas d’impact et charge élevés.

Le siège épouse parfaitement les contours de la cuvette de wc.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine.

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

Siège de wc en matière Duroplast de haute qualité avec une résistance mécanique élevée.

# **Caractéristiques**

Classe 1, volume de rinçage 4.5 ou 6L, selon EN997

L’intérieur du siphon est émaillé

Le Wc suspendu résiste à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Le siège résiste à une pression statique de 175 kg pendant 3 heures.

Profondeur: 54cm

Largeur: 35,2 cm

Hauteur: 37.5cm (Siège inclus)

Couleur: blanc

# **Placement**

Lorsque le wc est placé à une hauteur d’assise de 410 mm (sans le siège) l’espace libre entre le siphon et le sol est de 80 mm.

Montage sur l’élément encastré au moyen de système de fixation EFF3, par le haut.

# **Illustration**

