# **Desription générale**

Urinoir à action siphonique fabriqué en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 0,5%, et conforme aux normes CE, EN 13407. Les fixations sont invisibles

Si nécessaire l’urinoir peut être converti en une application sans eau

L’urinoir a un dos plat destiné à un montage mural, avec un vase particulièrement saillant et un tête de rinçage intégré. L’urinoir est adapté pour commande de rinçage encastrée.

Urinoir est adaptée pour rinçage avec 1L

Selon norm CE, EN80, EN13407

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

# Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

# **Caractéristique**

Modèle murale avec tête de rincàge

Rinçage complet du rebord

Allimentation par l’arrière

Evacuation par l’arrière

Fixation invisible

EN13407

Profondeur: 30cm

Largeur: 33cm

Hauteur: 60cm

Couleur: Wit

# **Placement**

La fixation est assurée par deux crochets asymétriques recourbés qui se fixent par un mouvement pivotant sur les étriers fixés au mur ; pour ce faire, les fixations latérales invisibles sont serrées à l’aide d’une clé alène. Après cette opération, les fixations invisibles sont recouvertes de petits capuchons en plastique. Ces visseries et outils sont fournis par le fabricant de l’urinoir.

# **Illustration**

