# **Description générale**

Vidoir rectangulaire avec parroi arriere surélevée. Equipé d’une pare-chocs en plastique a l’avant.

L’email est applique en deux couches et cuit en une seule fois à une temperature supérieure à 1200°

L’intérieur est rectangulaire, ce qui permet de placer facilement des seaux dans l’evier.

Trop-plein intégré dans la porcelaine avec ouverture oval au milieu.

Prevue pour grille de seau.

Le logo du fabricant est appliqué sur la porcelaine dans une couleur subtile et légère*.*

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Argile réfractaire

# {0>**Caractéristique****s**

Couleur: Blanc

L: 50 cm

P: 39 cm

H: 33.5 cm

Couleru

# **Installation**

Fixation invisible à l’aide de 2 crochets (non inclus)

# **Illustration**

