# **Description générale**

L’Urinoir à action siphonique et alimentation cachée par l’arrière est fabriqué en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 0,5%, et est conforme aux normes CE, EN 13407. Les fixations sont cachées.

Le modèle est épuré et la partie contre le mur est de forme rectangulaire. Le vase particulièrement saillant, de forme triangulaire et aux lignes fluides est également doté de surfaces latérales droites.

Le rebord de rinçage est émaillé sur tout le pourtour et comporte des orifices de rinçage au-dessus pour assurer une bonne répartition de l’eau.

Le vase de l’urinoir est équipé d’un système de visée (décor “bougie”) afin de favoriser l’hygiène et faciliter l’entretien

L’appareil est équipé d’une grille en céramique.

Homologué pour un rinçage avec un volume de 1L.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 0,5%

.

2.2  **Caractéristiques**

Modèle mural

Alimentation par l’arrière

Evacuation vers l’arrière ou vers le bas

Fixations cachées

Rinçage via le rebord

Grille en céramique

Avec ‘bougie’

Largeur: 34cm

Hauteur: 57cm

Profondeur: 34cm

Couleur: blanc

# **Placement**

La fixation est assurée par deux crochets asymétriques recourbés qui se fixent par un mouvement pivotant sur les pattes fixées au mur ; pour ce faire, les fixations latérales invisibles sont serrées à l’aide d’une clé alène. Après cette opération, les fixations invisibles sont recouvertes de petits capuchons en plastique. Ces visseries et outils sont fournis par le fabricant de l’urinoir.

# **Illustration**

