# **Algemene beschrijving**

De individuele zittingsring is vervaardigd uit hoogwaardig PUR materiaal.

De vorm is ergonomisch en licht omhoog hellend naar achter toe met een rand aan de onderkant voor plaatsing op het baby- of kinder toilet

De zittingsring kan voor onderhoud makkelijk verwijderd worden van het toilet

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

Zittingsring uit PUR

# **Eigenschappen**

Lage uitzetting, hoge maatvastheid

Diepte: 31cm

Breedte: 28,5cm

Hoogte: 4.5cm

Kleur: Robijnrood

# **Plaatsing**

Op toilet zonder scharnier

# **Afbeelding**

