# **Algemene beschrijving**

# Inbouw babybad in Varicor met 1 rechte en 1 schuine ligzijde. De vormgeving van het bad is vooraan afgerond en achteraan rechthoekig. De afvoeropening bevind zicht aan de rechte zijde van het bad. De helling van de schuine zijde is ontwikkeld ifv de ergonomie van baby’s of kleine kinderen. Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op de wastafel

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

Het materiaal, Varicor, is samengesteld uit een polymeer gebundelde mineraalgrondstof, Aluminiumhydroxide en polyesterhars. En kan gegoten worden tot een volledig naadloos geheel

Het materiaal heeft een hoge bestendigheid tegen UV, warmte en chemicaliën

# **Eigenschappen**

Het product is homogeen, in de massa gekleurd, zonder toplaag, poriënvrij en krasbestendig.

Conform EN14516

Diepte: 45cm

Breedte: 75cm

Hoogte: 28.8cm

Inhoud: 40L

Kleur: Alpine Wit Mat

# **Plaatsing**

Volgens de voorschriften van de fabrikant

# **Afbeelding**

